**ระบบแสกนลายนิ้วมือ**

ผู้ดูแลระบบ : ป๊อป 2D ^^

ESL Smart Refrigerator MK I

**วิธีการใช้ระบบแสกนลายนิ้วมือ**

1. นำนิ้วมือ(ที่ลงทะเบียน) แตะบนเซนเซอร์ เพื่อตรวจจับลายนิ้วมือ
2. รอ 1-3 วินาที เพื่อรอโปรแกรมประมวลผล
   1. หากสำเร็จ แม่เหล็กจะปลดล็อกเป็นเวลา 4 วินาที
   2. หากไม่สำเร็จ ให้ลองนำนิ้วมือ แตะบนเซนเซอร์อีกครั้ง
   3. หากยังไม่สำเร็จ หรือมีปัญหาอื่นๆ สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้

**ข้อควรระวัง**

1. **ห้าม** กระชากประตู หากประตูยังล็อกอยู่ (ประตูอาจพังได้)
2. **ห้าม** เปิดดูแผงวงจรด้านในกล่องดำก่อนได้รับอนุญาต
3. **ห้าม** ทำให้กล่องดำเปียกน้ำหรือมีความชื้น เพราะอาจทำให้รัดวงจร

**การตั้งค่า**

1. **หากมีผู้ใดที่ต้องการใช้งานเพิ่มเติม** **ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอรับ ID แสกนนิ้วได้เลย**
2. เข้าสู่หน้า Admin โดยเริ่มจากกด ปุ่ม A และกรอกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
3. ปุ่ม \* เป็นปุ่มยกเลิก / ปุ่ม # เป็นปุ่มตกลง / ปุ่ม B เป็นปุ่มลบตัวอักษร
4. หน้า Admin มีการทำงานหลักอยู่ 3 ฟังก์ชัน (1. Add 2. Delete 3. Unlock)
5. หากมีปัญหาระบบรวน หรือปัญหาอื่นๆ ลอง Reset ระบบโดยการกดปิดสวิตช์

แล้วเปิดใหม่อีกรอบ หากยังไม่สามารถทำได้ สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้เลยครับ